

[**Scarica Brochure**](https://sg.canon/en/consumer/eos-r50-rf-s18-45mm-f-4-5-6-3-is-stm/brochure)

[Specifiche](https://sg.canon/en/consumer/eos-r50-rf-s18-45mm-f-4-5-6-3-is-stm/specification?category=photography&subCategory=mirrorless-eos-r)

|  |  |
| --- | --- |
| **Modalità AF** | AF One-Shot, AF AI Focus (foto), AF Servo / AF Servo filmato |
| **Selezione del punto AF** | Spot AF, 1 punto AF, Espandi area AF (sopra/sotto/sinistra/destra o intorno), Zona AF flessibile 1/2/3, Area AF intera |
| **Punti del sistema AF** | Fino a 651 zone dell'inquadratura AF |
| **Flash integrato** | Disponibile |
| **Distanza minima di messa a fuoco (cm)** | 20 (AF, f=18mm) 15 (MF, f=18mm) |
| **Velocità di scatto continuo (scatti al secondo) (fino a)** | Prima tendina elettronica: 12 Otturatore elettronico: 15 |
| **Zoom digitale** | Teleconvertitore digitale x2.0 e x4.0 |
| **Dimensioni (sporgenze escluse) (mm) (circa)** | 116,3 × 85,5 × 113,1 |
| **Sistema di guida** | STM di tipo a vite |
| **ISO efficace** | Foto: 100–32.000 (H:51.200) Filmati: 100–12.800 (H:25.600) Filmati HDR PQ: ISO 100–12.800 |
| **Pixel effettivi (megapixel)** | 24.2 |
| **Compensazione dell'esposizione** | ±3 stop con incrementi di 1/3 stop AEB: ±3 stop con incrementi di 1/3 stop |
| **AF di rilevamento degli occhi** | Sì (automatico) |
| **Modalità flash** | Misurazione flash E-TTL II / Flash manuale |
| **Lunghezza focale (equivalente a 35 mm)** | 29-72 mm |
| **Numero guida ISO 100 metri** | 6 |
| **Risoluzione dell'immagine** | 6000×4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF) 3984×2656 (HEIF, JPEG M) 2976×1984 (HEIF, JPEG S1) 2400×1600 (HEIF, JPEG S2) |
| **Stabilizzatore d'immagine** | Immagini fisse: integrato nell'obiettivo (stabilizzatore ottico dell'immagine)  Filmati: stabilizzazione elettronica dell'immagine a 5 assi incorporata (IS digitale filmato) IS a controllo coordinato (IS ottico + IS digitale filmato) |
| **Monitor LCD (dimensioni) (pollici)** | 3.0 |
| **Risoluzioni monitor LCD (punti)** | 1,62 milioni |
| **Messa a fuoco manuale** | SÌ |
| **Tipo di scheda di memoria** | Slot per scheda singola (SD, SDHC\*, SDXC\*) \*Compatibile con schede UHS-I |
| **Modalità di misurazione** | Immagini fisse: valutative, parziali, spot, media pesata al centro Film: valutative |
| **Formato film** | MP4 |
| **Zoom ottico** | 2,5x |
| **Potenza opzionale** | Alimentazione CA (adattatore CA AC-E6N e accoppiatore CC DR-E18) Alimentazione USB (PD-E1) |
| **Connessioni periferiche** | USB di tipo C (equivalente a Hi-Speed ​​USB (USB 2.0) Microfono esterno IN HDMI micro (tipo D) Slitta multifunzione |
| **Tipo di processore** | DIGICO X |
| **Dimensioni del sensore** | CMOS APS-C |
| **Modalità di scatto** | Foto : A+/Hybrid Auto/Scena speciale/Filtri creativi/P/Tv/Av/M  Filmati : Filmato per demo in primo piano/Modalità IS filmato/Filmati HDR/Esposizione automatica filmato/Esposizione manuale filmato/Modalità di scatto personalizzata (modalità C ) |
| **Intervallo di velocità dell'otturatore (sec.)** | Foto: Prima tendina elettronica: 30 - 1/4000 Otturatore elettronico: 30 - 1/8000  Registrazione filmati: Esposizione automatica: 1/25\* - 1/4000 Esposizione manuale: 1/8\* - 1/4000 \*Varia in base alla modalità di scatto e frequenza dei fotogrammi |
| **Otturatore silenzioso** | SÌ |
| **Alimentazione standard** | LP-E17 |
| **Formato immagine fissa** | JPEG, HEIF, RAW, C-RAW |
| **Copertura del mirino (circa)** | 100% |
| **Tipo di mirino** | OLED da 0,39 pollici, ca. 2,36 milioni di punti 59,94/119,88 fps Frequenza di aggiornamento |
| **Peso (g) (incluse batteria e scheda di memoria) (circa) \*Per i kit della fotocamera, il peso include gli obiettivi del kit.** | 505 (nero) | 506 (bianco) |
| **Bilanciamento del bianco** | Automatico (Priorità atmosfera/Priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso (Attivo al crepuscolo e al tramonto), Luce al tungsteno, Luce fluorescente bianca, Flash\*, Personalizzato, Impostazione temperatura colore (circa 2500–10000 K) Regolazione bilanciamento del bianco e  bianco funzioni di bilanciamento del bilanciamento disponibili  \*Possibile trasmissione delle informazioni sulla temperatura del colore del flash (Speedlite serie EX / EL) |
| **Sincronizzazione X (sec.)** | Prima tendina elettronica: 1/250 |

 Prezzi, specifiche, disponibilità e termini delle offerte possono variare senza preavviso.