

[Specifiche](https://sg.canon/en/consumer/rf-s55-210mm-f-5-7-1-is-stm/specification?category=photography&subCategory=rf-lenses)

|  |  |
| --- | --- |
| **Angolo di campo (diagonale)** | 27°50' - 7°25' |
| **Angolo di campo (orizzontale)** | 23°20′ - 6°10′ |
| **Angolo di visione (verticale)** | 15°40' - 4°5' |
| **Distanza minima di messa a fuoco (m, ft)** | 0,73/2,4 (f=210 mm) 1,0/3,28 (f=55 mm) |
| **Costruzione (gruppi elementi)** | 8, 11 |
| **Diametro x lunghezza (mm) (circa)** | 69,0 × 92,9 |
| **Scala della distanza** | - |
| **Sistema di guida** | STM di tipo a vite |
| **Dimensione filtro (mm)** | 55 |
| **Massimo. Ingrandimento (x)** | 0,28x (f=210 mm) 0,05x (f=55 mm) |
| **min. Apertura** | 22-32 |
| **N. di lamelle del diaframma** | 7 |
| **Anti-polvere e umidità** | - |
| **Peso (g) (circa)** | 270 |
| **Accessori (Copriobiettivo)** | E-55 |
| **Accessori (paraluce)** | ET-60B |
| **Accessori (borsa per obiettivo)** | LP1016 |